# PCB库

1. SS14封装改大
2. 贴片排针封装改大
3. 三极管封装要改

# 驱动

1. H桥的线宽在3MM以上,电源线要更粗
2. 在四根信号线之间引入地线
3. 钽电容换成电解电容
4. 驱动开关考虑在驱动上

# 主控

1. 去除无线遥控器
2. 三个定位孔不变
3. 传感器电源考虑可调

# 传感器

1. 四个安装孔去掉
2. 覆铜改为网格,电源输入端加高频和低频电容,可考虑386电源加电容
3. 干簧管用小的